제 품 규 격 서

품 명	유압램 지지대(패드형) [LOAD-PAD]
참 고 사 진
용 도	차량 사고 시 유압램 등을 사용할 때 지지대 용도로 사용하는 장비
제 원
□ 직사각 모양의 패트형태로 협소한 공간에도 보관이 가능 □ 트럭 구조 시 발판과 같은 제한적인 공간에서도 하중 분산이 용이 □ 유압램 및 전개기 사용 시 밀림방지 효과를 위해 8각형태의 특수판을 장착 □ 운반 및 사용이 편리하게 양 끝에 손잡이를 부착 □ 제품 손상 시 겉에 매트만 쉽고 빠르게 교체 가능 □ 허용하중 : 20 Ton □ 크 기 : 420 × 240 × 80 mm □ 중 량 : 7.1 kg 〈납품조건〉 □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건