제 품 규 격 서

품 명

중형 에어백 세트 [12bar]

참 고

사 진

용  도

고무 매트형으로 중량물 사이에 공간을 확보할 때 사용하는 장비

제  원

□ 재 질 : 철심 내장된 아라미드 재질

□ 형 태 : 고무매트 형

□ 작동 압력 : 12 bar

□ 사전에 최대 리프팅 높이를 확인 할 수 있는 마킹

□ 운송 및 손쉬운 작업을 위한 통합 손잡이

□ 어두운 곳에서도 위치 확인이 가능하도록 반사 처리

□ 최대 3개의 에어백 적재 가능

□ EN 13731에 따라 인증

구 분		W10-12	W25-12	W41-12
크 기	(mm)	320 × 320	480 × 480	610 × 610
두 께	(mm)	25	25	25
최대들어올리는높이	(mm)	170	260	340
최대들어올리는힘	(ton)	9,8	25.1	41.2
필요 공기량	(ℓ)	63.4	236	681
중 량	(kg)	2,5	5.7	9.3

□ 구성품 : 에어백 3개, 듀얼 콘트롤러 1개, 300bar 감압기 1개, 에어호스(15m) 2개,

SHUT OFF VALVE 1개

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부)

□ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건