제 품 규 격 서

품 명

차량 받침목 [Stab-Fix]

참 고

사 진

용  도

스프레다 및 커터등 구조장비로 차량을 분해 하기전에 받침목을 사용하여 차량을

안정적으로 고정시켜 구조 작업중 차량의 유동을 막아 요구조자를 안전하게

구조토록 하는 장비

제  원

□ 재 질 : PE(폴리에틸렌)

□ 최대 허용 하중 : 110 kg/cm2

□ 높은 내구성과 비산 방지

□ 내유성과 내화학성

□ 피라미드 다지인으로 미끄럼 방지

□ 계단식 초크에 높이 조절 가능한 슬라이딩 방식

□ 구 성 품

구 분	크 기 (mm)	중 량 (kg)	수 량
Chock	640 × 140 × 280	7.4	1
Slide step chock	620 × 170 × 275	10	1
Block 25	230 × 230 × 25	1.4	1
Block 50	230 × 230 × 50	2.3	1
Block 75	230 × 230 × 75	3.4	1
Wedge 75	215 × 75 × 80	0.7	1
Wedge 150	215 × 150 × 80	1.3	1
4 square 100	100 × 100 × 450	3.1	1
Bag		0.5	1