제 품 규 격 서

품 명	전동식 유리절단기 세트 [Glas-Ex Turbo]
참 고 사 진
용 도	전동 공구에 연결하여 신속하게 차량 유리 제거를 위한 장비
제 원
□ 유리 절단기 - 제품 크기 : 220 × 80 × 50mm - 무 게 : 0.88kg - 절단 성능 : 10mm 접합 유리 - 전동 공구 연결구 사이즈 : 10mm - 절단날 : 강화 강철 블레이드를 사용한 내모성 재질 - 전동 드릴에 연결하여 차량 유리를 절단하기 위한 장비 - 모든 전동 공구에 연결하여 사용 가능(10mm) - 특수 설계로 인해 절단시 대부분 절단 파편이 외부로 떨어짐 - 절단 헤드가 360° 회전 가능하여 다양한 방향으로 절단 작업 가능 - 짧은 나이프 설계로 차량 대시보드 바로 상단에서 절단이 가능하며, 일반 유리절단기보다 더 큰 공간이 확보됨 □ 전동식 드릴 드라이버 - 배터리 용량 : 18V / 5Ah - 척 규격 : 13 mm - 최대 토크 : 158 Nm - 회전수 : 0-500 / 0-2,100 rpm - 타격수 : 0 ~ 33,000 bpm - LED 작업등 장착으로 야간작업시 시야 확보 가능 - 전장 길이 : 175mm - 중 량 : 1.8kg (배터리 제외) □ 유리 절단기와 전동식 드릴 드라이버가 분리 가능하여, 유리 절단기 미 사용시에는 별도 작업 공구로 사용 가능 □ 구성품 : 유리절단기 1개, 전동식 드라이버 1세트(본체 1, 배터리 2, 급속충전기 1, 보관케이스 1)