제 품 규 격 서

품 명	다기능 클러치 렌치
참 고 사 진
용 도	화재 진압 및 구조 작업시 호스 렌치, 호스 당김 및 고정, 유리 파괴 등의 용도로 사용하는 다기능 제품
제 원
□ 색 상 : 식별이 용이하도록 눈에 띄는 짙은 GOLD 및 RED □ 구 조 : “ㄹ” 형태의 다른 개구부 사이즈의 구조 □ 재 질 : 알루미늄 (아노다이즈 코팅) □ 크 기 : 170 × 130 × 15mm □ 무 게 : 340g □ 홈이 있는 그립 설계로 사용이 편리함 □ 다용도로 사용 가능한 제품 - 소방 호스 렌치 및 스패너로 사용 가능 : 38, 45, 65mm 및 Storz 커플링 - 소방 호스 당김 및 고정시 사용하여 안전한 위치로 확보로 피로감 감소 - 사다리 및 난간 등 소방 호스 거치시 사용 - 개구부 끝에 안전유리(ESG) 파괴가 가능한 텅스텐 카바이드 팁 장착 - 개구부 끝에 건식 벽체 또는 천장 보드 제거 가능하도록 처리 - 신속한 구조를 위해 RIT 도구로 활용 가능 - 가스 밸브 차단시 활용 가능 - 문 고정 및 기어 후크로 사용 가능