제 품 규 격 서

품 명	유압 도어오프너 [DO140 MK2]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 사 용 압 력 : 550 BAR □ 최대 전개력 : 10 Ton □ 최대 전개폭 : 140 mm □ 제 품 크 기 : 441 × 165 × 209 mm □ 제 품 중 량 : 9,3 kg □ 작 동 방 식 : 좌/우 KNOBS 방식 □ 형 태 : 유압도어오프너와 배터리가 결합되어 작동되는 방식 □ 케이스 재질 : Fiber-reinforce □ 제 품 특 징 - 최대 압력 도달시 점등이 되어 정상 작동 유무 및 정비 용이 - 장비의 상태 메시지를 확인 가능한 패널 - 3 stage 유압 펌프로 더 빠른 작업 속도 - 손잡이 전면 밝기 조절가능한 4 LED 조명등이 부착되어 야간 작업시 시야 확보 및 식별이 용이함 - Brushless 타입 모터로 소모품 교환 없이 모터 사용 가능 □ 잦은 사용이 필요한 버튼 및 레버의 경우 식별이 용이하도록 적색 표시 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건