제 품 규 격 서

품 명	유압 쐐기 전개기 [SPK 250 MK2]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거등을 위한 장비
제 원
□ 사 용 압 력 : 700 bar □ 최대 전개력 : 25 ton □ 최소 전개폭 : 3 mm □ 최대 전개폭 : 61 mm □ 제 품 중 량 : 9 kg □ 제 품 크 기 : 610 × 150 × 115 mm □ 필요 오일량 : 0.17 L □ 작 동 방 식 : 상하 PUSH 버튼방식 □ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 □ 제 품 특 징 - 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동중 장비 교환 가능 - 180° 꺽임 손잡이로 편리한 작업 위치 설정과 적재 공간 확보 가능 □ 유압유 사용량 : 0,17L □ 인 증 사 항 - EN 13204 인증 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 진행 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건