제 품 규 격 서

품 명	매몰자 영상 탐지기(수중영상 탐지 가능)
참 고 사 진
용 도	붕괴 및 수난 등의 사고 시 인명 탐색 및 구조용으로 쓰이는 첨단장비
제 원
□ 신축탐색봉 - 봉길이 : 최대 250cm 확장 - 재 질 : 아노다이징된 강화 알루미늄 - 중 량 : 3.5kg 이하 □ 카메라 헤드 - 픽 셀 : 811 × 507 - 렌 즈 : 1/4" Color CCD Sensor - 직 경 : 38mm이하 - 화 각 : 231˚ 이상 - 하우징 : 50m 방수 - 12개의 LED조명 내장으로 어둠속 6m까지 탐색가능 하며, 밝기 조절 가능 - 연장케이블 연결시 수중 20m까지 수중탐색가능 □ 컨트롤 유닛 - 손 잡 이 : 피스톨 그립 타입 - 배 터 리 : 30분 충전 2시간 이상 사용가능, 배터리 잔량표시 가능 - 컨트롤박스 : 전원 ON/OFF, 영상 ON/OFF, 조명 ON/OFF ,카메라 헤드 조절 스위치 - 카메라 헤드 위치 표시기로 헤드 위치가 표시되어 구조자가 원활히 방향을 알수 있음. □ 액정 모니터 / 오디오 시스템 - 모니터 : 5.6 인치 이상 칼라 LCD모니터 - 오디오시스템 : 고감도 마이크로폰/스피커 장착,50m 수중 완전 방수 ※ 특 징 : 지상에서 매몰사고시 영상 및 음향으로 탐색을 할수 있고, 수중에서는 영상으로 탐색을 할 수 있는 지상 및 수중 탐색 겸용 장비이어야 한다. □ 보관용 케이스 - 알루미늄 케이스 - 무 게 : 20Kg 이하 (장비 포함) □ 구성품 : 신축탐색봉, 컨트롤 유닛, 액정모니터, 오디오헤드셋, 슬라이딩 커버, 20m 연장케이블, 충전식 배터리2개, 충전기, 알루미늄 케이스 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건