제 품 규 격 서

품 명	구조 타격용 쐐기
참 고 사 진
용 도	구조작업시 강제 문 개방 및 좁은 공간 확보를 위한 쐐기
제 원
□ 재 질 : 알루미늄 6061 T6 (아노다이즈 코팅) □ 크 기 : 115 × 40 × 25mm □ 홀 직경 : 20mm □ 무 게 : 140g □ 색 상 : Dark red 또는 Neon yellow □ 공간 확보시 안정적 고정을 위해 곡면 표면 처리 □ 홀을 통해 훌리건툴 등 장비에 쐐기 결합 사용 가능 □ 스프레더 사용시 공간 확보를 위해 사용 □ 구조작업시 문 닫힘을 방지하기 위해 사용 □ 좁을 틈새를 이용 타격하여 공간 확보 및 문 개방시 사용 □ 구성품 : 쐐기 2개 〈납품조건〉 □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건