제 품 규 격 서

품 명	휴대용 조명등
참 고 사 진
용 도	배터리를 이용한 원형 절단기로 장애물 제거 및 구조작업시 사용하는 장비
제 원
□ 배터리 용량 : 18V / 8.0Ah □ 밝기(루멘) : 6,000(3단계) / 4,000(2단계) / 1,700(1단계) □ 작동 시간 : 6,000(3.5시간) / 4,000(5시간) / 1,700(10시간) □ 2.1m 까지 연장 가능한 간편한 설치 □ 유선으로도 사용 가능 (3구 원형 크로버 타입 케이블과 호환) □ 중 량 : 11.1kg (배터리 포함) □ 2.1Ah 로 전자기기 충전 가능 □ 운반이 편리한 인체 공학적 손잡이 □ 충격에 강한 받침대 설계 □ 배터리 모드 사용시, 분진 및 물로부터 보호 □ 구성품 : 본체 1대, 18V/8.0Ah 배터리 2개, 급속 충전기 1개, 3구 원형 크로버 타입 케이블 1개, 보관 가방 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 – 인증서 제출 (KC 인증품) □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건