제 품 규 격 서

품 명	금속 원형 절단기 [M18 FMCS-502X]
참 고 사 진
제 원
□ 배터리 용량 : 18V / 5Ah □ 절단 깊이 : 최대 57mm □ 무부하 속도 : 3,900 rpm □ 절단날 크기 : 150 mm □ 절단날 내경 : 20 mm □ 크 기 : 310mm × 210 mm □ 중 량 : 3.2kg (배터리 포함) / 2.1kg (배터리 제외) □ LED 작업등 장착으로 야간작업시 시야 확보 가능 □ 홈, 깊이 조절 바 □ 투명 가드 장착 □ 공구 걸이 탑재로 간편한 보관 가능 □ 구성품 : 본체 1대, 배터리 2개, 급속 충전기 1개, 보관 케이스 1개, 절단기 날 렌치 1개, 금속 원형절단기 날(5-7/8” 34T) 2개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 – 인증서 제출 (KC 인증품) □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건