제 품 규 격 서

품 명	잔류 전류 감지기
참 고 사 진
용 도	차량이 전신주, 신호등, 변압기등의 충돌이나 건물의 붕괴, 화재 및 기타 사고 현장에서 전류의 누출을 사전에 확인할수 있는 장비로서 구조자의 감전 및 2차 추가 사고를 방지
제 원
□ 재 질 : PVC 절연처리 □ 감지 경보 : 시각 및 청각 경보 □ 전 장 : 521 mm □ 지 름 : 45 mm □ 방 수 : Splashwater-proof □ 중 량 : 570 g □ 사용 배터리 : 4 × AA 알카라인 배터리 □ 배터리 수명 : 연속 사용시간 300시간, 평균 수명 1년 □ 검지 주파수 : AC (교류) 20㎐ ~ 100㎐ □ 사용 시간 : 300 시간 ( AA급 건전지 4개사용시 ) □ 작동 모드 : 3가지 모드 사용 가능 (고감도, 저감도, 전방 감지모드) □ 작동 온도범위 : -30℃ ~ +50℃ □ 보관 온도범위 : -40℃ ~ +70℃ □ 작 동 방 법 : 잔류전류감지 LED 등이 깜박이며 가까이 접근할수록 보다 빠르게 깜박이며 동시에 경보음이 작동 □ 구 성 품 : 본체 1개, 보관용 주머니 1개