제 품 규 격 서

품 명

누출 방지 밴드 세트

참 고

사 진

용 도

파이프, 보관통, 탱크등에서 누출 사고시 외부 표면에 누출밴드를 둘러 사용하여

누출을 막는 제품

제 원

□ 재  질 : 내화학 재질의 고무 혼합물

□ 작동 압력 : 1.5 ba

□ 수동식 풋 펌프를 통해 작동

□ 장비를 누출 현장에서 라쳇 벨트을 이용하여 사용

□ 누출 방지 밴드는 장비에 장착된 라쳇 벨트로 장비를 고정하고 안으로 공압을 주입하는 방식

□ 누출 방지 밴드 구성

구 분	Sealing Ø mm	사이즈 mm	높이 mm	무게 kg
LDB 125 × 250	50 - 80	125 × 250	10	2,1
LDB 210 × 1700	200 - 450	210 × 1700	10	6,7

□ 구 성 품 : 누출 방지 밴드 2개, 수동식 풋 펌프 1개, 에어 호스 10m 개

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부)

□ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건