제 품 규 격 서

품 명	소방호스 견인 바퀴
참 고 사 진
용 도	화재 진압 활동시 소방호스 견인
제 원
□ 화재 진압시 소방호스 팽창으로 인한 작업의 어려움을 덜어주고, 추가 작업 인원 절감 □ 사용 가능 크기 : 70 ~ 110mm (소방호스) □ 회전 반경 : 360° □ 재 질 : PA66 GF-30 □ 제품 크기 : 33 × 21 × 21cm □ 색 상 : 가시성이 좋은 적색 □ 회전 기술 : 옴니 무브먼트 드라이브 □ Wheel : mecanum 독립 회전 가능 □ 최대 허용 하중 : 200kg □ 10 ~ 20cm 까지 장애물 극복 가능 □ 소방호스 측면 이동시 힘을 55% 감소시키며, 부상 위험도 적음 □ 작은 사이즈로 소방차량에 쉽게 적재 가능하며, 1인이 신속하게 배치 가능 □ 내충격 및 공구 없이 조립 가능한 구조