제 품 규 격 서

품 명	전기식 송풍기 [FANERGY E22]
참 고 사 진
용 도	엔진을 사용하는 이동식 송풍기로 화재 건물 내부의 연기를 배출 할 때 사용 가능하며, 송풍 기능뿐만 아닌 미분무 기능 및 폼 사출이 가능하여 화재 진압시 도움을 주는 장비
제 원
□ 출 력 : 230 V / 2.2 kW □ 송 풍 량 : 2m에서 31,000 ㎥/h □ 크 기 : W(640 mm) x D(500 mm) x H(695 mm) □ 팬 크 기 : 22"/ 560 mm □ 무 게 : 50 kg □ 틸팅기능 : 최적화된 송풍을 위해 -20° ~ +20° 조절가능 □ 송풍거리 : 최소 2 m ~ 최대 7m 조절가능 □ I P 등급 : IP 54 □ 미 분무 장치 - 유 량 : 200L/ min (7bar) □ 크기가 작아 차량 적재에 용이하며, 접이식 손잡이를 이용한 편리한 이동 가능 □ 스위치 버튼을 통한 간단한 구동 기능 □ 미분무 기능 보유 □ 방수방진 등급 IP68의 전선과 플러그로 화재현장에서 문제없이 사용가능 □ 구 성 품 : 송풍기 1대, 고임목 2개, 덕트 1개, 미분무 장치 1개, 송풍기 보관 가방 1개