제 품 규 격 서

품 명	화재 질식 소화포
참 고 사 진
용 도	차량 및 오토바이, 공작기계 등 화재시 초기화재 진압 용도로 사용 외부산소를 차단하고, 화재 및 매연 확산을 방지
제 원
□ 재 질 : 실리콘 글래스 , 화염에 강하며, 외부 산소 공급을 차단하는 소재 □ 크 기 : 방화 담요 면적- 48m² , 6m x 8m 보관 박스 – 83cm x 33xm x 33xm □ 다양한 종류의 차량을 덮을 수 있는 사이즈 □ 무 게 : 26.5kg □ 색 상 : 회색(방화 담요) / 적색(보관 박스) □ 사용 인원: 2명 □ 연소 중인 차량을 빠르게 덮어 산소를 차단함으로써 주위의 차량 또는 시설물로 불이 옮겨 붙은 것을 예방할 수 있음 (약 20분간 질식) □ 차량 화재 시 발생하는 매연 및 독성 가스를 효과적으로 차단함 □ 차량 화재 시 초기 진압하여, 화재 진압에 도움을 줌 □ 다양한 장소에서 활용 가능함 (예 : 주차장, 주유소, 정비소, 항구, 차량운반선 등) □ 사용과 보관이 쉬움, 보관 박스를 고정하여 보관/사용 가능하며, 보관 박스 내부에 사용 방법이 설명됨 □ 구성품 : 방화 담요 1개, 보관 박스 1개, 사용설명서, 화재 보호 장갑 2족 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부 (한글본 설명서 첨부) □ 제작 증명서 제출