제 품 규 격 서

품 명	모듈형 호스 바스켓 [65A]
참 고 사 진
용 도	화재 현장 활동시 소방 호스 보관 및 이동시 사용하는 다목적 운반 케이스
제 원
□ 재 질 : GRP □ 사이즈 : 87 × 14.5 × 52 cm □ 무 게 : 4.2kg □ 보관 호스 타입 : 65A □ 호스 보관 가능 수량 : 15m × 3ea □ 잠금 방식 : 좌우 슬라이딩 방식 □ 개방 각도 : 180° 이상 및 탈착 가능 □ 개방이 필요한 부위는 노란색으로 구성 □ 부위별 파손시 개별 교환 가능하도록 구성됨 □ 소방 호스 사이즈별 식별이 가능하도록 손잡이 색상 선택 가능 (노랑, 빨강, 파랑) □ 마름모 형태의 탈착식 브라켓 제공으로 내, 외부에 원하는 위치 설치 가능 □ 내부 분할 칸막이 설치 가능 (옵션) □ 이동식 용이한 어깨끈 장착 가능 □ 보관 구성품이 외부에서 확인 가능한 구조 □ 호스 및 산불 진화용, 운반 케이스 등 다양한 용도로 사용 가능 □ DIN 14827-1:2025-08 요구 사항을 준수하여 설계된 제품 □ 구 성 품 : 호스 바스켓 1개, 노란색 마름모 브라켓 5개, 검정색 마름모 브라켓 5개, 내부 분할 칸막이 1개, 어꺠끈 1개 〈납품조건〉 □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건