제 품 규 격 서

품 명	휴대용 제독기 [DS10]
참 고 사 진
용 도	개인 휴대용 제독기로 제독제를 혼합하여 사용하며 소형 제독 작업시 사용
제 원
□ 크 기 : 704mm(높이) × 210mm(직경) □ 무 게 : 9.5 kg □ 분사 압력 : 6 bar □ perm. 최대 압력 : 87 psi □ 컨테이너 용량 : 15리터 □ 약재 보충 용량 : 10 리터 □ 분사 방식 : 핸드 펌프 압력 분무 □ 혼합 방식 : 접이식 로터리 핸들의 혼합 방식 □ 재 질 : 1.4571 스테인리스 스틸(X6CrNiMoTi) □ 제독 범위 : 10리터 / 최대 50m2 □ 액체 및 분말 형태의 제독제 혼합 가능 □ 내화학 재질로 제작되어 산 용액 등에도 사용 가능 □ 적은 무게와 크기로 이동이 편리하고 사용이 간편함 (어깨끈 장착) □ 내부 압력이 확인 가능한 외부 압력계 및 압력 제거 밸브 장착 □ 제독 호스 : 길이 2,040mm, 재질 EDPM, Black with textile meshwork 외경 21mm, 내경 13mm □ 보관 온도 : -40℃ ~ +70℃ □ 사용 가능 온도 : -10℃ ~ +60℃ □ 적용 가능 제독제 : RDS, BDS, GDS, RM21 □ NSN 넘버 : 4230-12-322-9641 □ German patent : DE 40 09 231 A 1 □ 구성품 : 본체 1대, 계량컵 1개, 세척 솔 1개, 폼노즐 1개, 악세사리 보관 백 1개 □ 납품조건 - 제작사 공급 증명서 제출, 인증서 제출 - 수출허가 품목으로 적법한 절차에 의해 수입된 제품이어야함