제 품 규 격 서

품 명	AMGDS1000 [화학작용제 제독기]
참 고 사 진
용 도	화학 작용제(CWA) 제독을 위한 제독기
제 원
□ GDS 2000 제독제 (NATO 공급번호 : 6850-12-366-1321)를 사용하기 위한 장비 □ 작동 방식 : 전기식 □ 소모 전력 : 1.7 kW / 16A □ 작동 가능 온도 : -30℃ ~ 50℃ □ 윤활유 보충량 : 0.9 L □ 크 기 : 880mm(L) × 660mm(W) × 760mm(H) □ 중 량 : 60kg □ 분사량 : 3.5 L/min □ 호스릴 길이 : 15m (M16×1.6-M22×1.5) DN8 □ 탱크 용량 : 20리터 □ 작동 압력 : 10bar ~ 150 bar (압력 조정 장치를 이용한 압력 조절 가능) □ 전원선 길이 : 6m □ 사용 제독제 용량 : 20 L □ 0 ~ 400bar 의 압력 게이지 장착 □ 제독제 순환 및 분사 기능 장착를 위한 회전 스위치 장착 □ 호스릴 고정 장치 및 Lance 고정 장치 부착 □ 장비에 바퀴가 부착되어 용이한 이용 가능하며, 하단에 툴박스 장착으로 기본 공구 보관가능 □ 구성품 : 본체 1대(호스릴 및 노즐 장착), 기본 공구 세트 1