제 품 규 격 서

품 명	유압 도어오프너 [Door Opening Kit]
참 고 사 진
용 도	시건장치 개방 등을 위한 수동 유압장비
제 원
□ 유압 도어 오프너 - 작동 압력 : 700 bar - 최대 전개력 : 114,5 kN - 최대 전개폭 : 120 mm - 크 기 : 278 × 164 × 116mm - 무 게 : 약 7,1 kg □ 유압 수동 펌프 - 최대 작동 압력 : 700 bar - 유압 탱크 용량 : 0,7 리터 - 작동 방식 : 수동식 핸드 펌프 방식 - 무 게 : 5,3 kg □ 케이스 크기 : 639 × 466 × 210mm □ 360° 회전 가능한 도어오프너 연결구 □ 총 무게 : 16,5 kg (수동 펌프 및 호스 포함) □ 장비 구성품 : 유압도어오프너, 유압 핸드펌프, 유압호스(3m), 보관/운송 케이스