제 품 규 격 서

품 명	변형 지지대
참 고 사 진
용 도	스프레다 및 커터등 구조장비로 차량을 분해 하기전에 차량지지대를 사용하여 차량을 안정적으로 고정시켜 구조 작업중 차량의 유동을 막아 요구조자를 안전하게 구조토록 하는 장비
제 원
□ 빠르고 쉽게 변형지지대의 높이 변형이 가능하여야 함 □ 고임목이 필요한 곳에 밀어 넣는 형태로 밀어 넣으면서 각층의 높이에 맞게 자동으로 고임목 역할을 해주어야 함 □ 상단부분에 스틸로 된 이동용 손잡이가 있어야함 □ 손잡이 부분에 두개의 조절나사로 고임목을 느슨하게 하거나 조임 기능을 할 수 있어야함 □ 재 질 : 고강도 특수플라스틱 □ 크 기 : 550 × 80 × 280 mm □ 무 게 : 7,5 kg이내 □ 최대 허용 하중 : 3 ton □ 구 성 품 : 변형지지대 1ea, 슬라이딩 받침대 1ea