제 품 규 격 서

품 명	다용도 고임목 세트
참 고 사 진
용 도	스프레다 및 커터등 구조장비로 차량을 분해 하기전에 받침목을 사용하여 차량을 안정적으로 고정시켜 구조 작업중 차량의 유동을 막아 요구조자를 안전하게 구조토록 하는 장비
제 원
□ 변형지지대 - 빠르고 쉽게 변형지지대의 높이 변형이 가능 함 - 고임목이 필요한 곳에 밀어 넣는 형태로 밀어 넣으면서 각층의 높이에 맞게 자동으로 고임목 역할을 해줌 - 상단부분에 스틸로 된 이동용 손잡이가 있음 - 손잡이 부분에 두개의 조절나사로 고임목을 느슨하게 하거나 조임 기능을 할 수 있음 - 재 질 : 고강도 특수플라스틱 - 크 기 : 550 × 80 × 280 mm - 무 게 : 7,5 kg이내 - 최대 허용 하중 : 3 ton - 구 성 품 : 변형지지대 4개, 슬라이딩 받침대 4개 □ 쵸크 & 블럭셋트 - 재 질 : PE(폴리에틸렌) - 허용 중량 : 110 kg/cm2 블럭(Block)25(230×230×25) / 1,4 kg 2개 블럭(Block)50(230×230×50) / 2,3 kg 2개 블럭(Block)75(230×230×75) / 3,4 kg 2개 웻지(Wedge)75(215×75×80)/ 0,7 kg 2개 웻지(Wedge)150(215×150×80) / 1,3 kg 2개 쵸크(Chock) (640×140×280) / 7,4 kg 2개